
RIP路由配置

一、网络拓扑图



二、配置要求

使用RIP路由将全网互通

三、配置脚本（忽略基本配置）

动态路由：宣告自己直连的网段

R0

router rip

version 2

network 192.168.10.0

network 192.168.100.0

exit

R0

router rip

version 2

network 192.168.20.0

network 192.168.100.0

network 192.168.101.0

exit

R0

router rip

version 2

network 192.168.30.0

network 192.168.101.0

exit

四、验证截图

