**2020年春高职分类招生考试职业技能测试计算机类模拟卷（02）**

班级 姓名 号数 成绩

**网络操作系统部分（60分）**

**【说明】在考生文件夹建立“网络操作系统”子文件夹，用于保存本题截图文件，虚拟机文件不要存放并文件夹中。**

**打开虚拟机并将**Server 2008克隆为Cleint，**配置虚拟网卡为HostOnly。**

（一） Windows Server 2008中网络的配置；(10分)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机名 | IP地址 | 子网掩码 | 网关地址 | 首选DNS | 说明 |
| Server | 192.168.56.200 | 255.255.255.0 | 192.168.56.254 | 192.168.56.200 | 服务器端 |
| Cleint | 自动获取 | 自动获取 | 自动获取 | 自动获取 | 客户端 |

**将配置结果截图为“1网络的配置1.jpg” “1网络的配置2.jpg”**

（二）安装服务(10分)

1.在Server安装DNS、IIS、DHCP服务，**将安装完成结果截图为 “2安装服务.jpg”**

（三）配置DNS服务(10分)

1.配置AAA记录和反向记录

www.net2020.com 192.168.56.200

www2.net2020.com 192.168.56.200

ftp.net2020.com 192.168.56.200

**2.将配置完成结果截图为 “3配置DNS服务.jpg”**

**3.使用nslookup www.net2020.com命令，并截图“3.nslookup结果.jpg”**

（四）配置DHCP服务(10分)

1.配置DHCP服务，名称为“KSDHCP”,描述“考试DHCP”，为用户提供IP地址、子网掩码、网关和DNS参数设置租约期限为5天8小时。

作用范围：192.168.56.1－192.168.56.240

**子网掩码**：255.255.255.0  **网关**：192.168.56.254 **DNS：**192.168.56.200

2.排除IP地址：192.168.56.5、192.168.56.33-62

3.保留地址：192.168.56.200

**4.将配置完成结果截图为 “4配置DHCP服务-1.jpg” “4配置DHCP服务-2.jpg” “4配置DHCP服务-3.jpg” “4配置DHCP服务-4.jpg”**

**5.客户端运行ipconfig/all并截图“4配置DHCP结果.jpg”**

（五）配置WWW服务(10分)

1.建立web站点：www.net2020.com，在C盘建立myweb文件夹，新建文件index.html。

2.网页的内容为：“考试测试网页, <a href=”http://www2.net2020.com”>不同主机头网站</a>”。

3.在C盘建立ks文件夹，并新建index.htm文件，网页内容为“考试不同主机头网页, <a href=”http://www.net2020.com”>返回第一个网站</a>”,配置www2主机头。

4.在客户端访问www服务

**5. 将配置完成结果截图为“5配置WWW服务.jpg” “5访问WWW服务.jpg”**

（六）配置FTP服务(15分)

1．建立server2008账户：net1 、net2密码均为123456。

2．在d:建立“FTP”主目录，并创建“net1”“net2”子文件夹。

3．使用IIS6.0来建立非隔离用户ftp站点：ftp.net2020.com, 添加欢迎信息：“欢迎登录net考试ftp站点”

4．在客户端使用命令提示符cmd登录ftp站点，分别使用匿名账号anonymous、net1、net2登录。

**5.将配置完成结果截图为“6配置FTP用户.jpg” “6配置FTP目录.jpg” “6配置FTP服务.jpg” “6登录FTP服务.jpg”**